附件6

大规模高比例新能源外送试点申报表

项目名称
项目地点
项目单位
开工时间
预计投运时间
审批情况	审批/核准/备案/不涉及
项目总投资
项目类型	“沙戈荒”基地外送通道/水风光一体化基地外送通道
建设或改造目标	通道基本情况	电压等级（千伏）
输送容量（万千瓦）
配套火电/水电（万千瓦）
配套新能源

（万千瓦）	配套风电、光伏、光热等规模
配套调节措施（万千瓦，小时）	储能、抽蓄等配套调节措施的类型、规模及时长
项目技术先进性	交直流输电技术	柔性直流、多源自适应换相直流输电技术（SLCC）、多端直流、低频输电、构网型等先进输电技术应用情况
构网型控制技术	新能源、新型储能或直流输电采用构网型技术的情况及规模
基地电源与外送通道协同控制技术	为满足高比例/纯新能源基地高效安全开发外送，采用的配套电源一体化外送协同控制相关技术
项目绿色化水平	通道新能源年外送电量占比（%）
配套新能源利用率（%）
项目运行安全可靠水平	通道午/晚高峰可靠顶峰能力（万千瓦）	高峰时段配套电源90%概率可达到的出力水平
送端换流站短路比
新能源多场站短路比	新能源发电单元升压变低压侧的新能源多场站短路比
新能源场址、支撑调节性电源及对应输电通道换流站布局情况（公里）	新能源场址、支撑调节性电源及对应输电通道换流站的布局距离，换流站选址和基地场址边缘的距离，支撑调节电源与换流站线路的路径长度
配套新能源运行适应性、故障穿越能力	风电、光伏的电压适应性、频率适应性及具备低电压穿越能力、高电压穿越能力等情况
项目灵活调节水平	通道运行多模式可切换	通道具备的运行模式及在线切换能力，比如阀组功率转带、降压运行、过负荷运行、反送电等
配套常规电源调峰能力（%）	配套常规电源最小技术出力占机组容量比例
项目运行效率及经济性	基地新能源场址资源情况	基地光伏场址太阳能资源年水平面总辐射量（千瓦时/平方米），风电场址轮毂高度年平均风速（米/秒）
基地新能源规模化集约化情况（万千瓦）	基地光伏单场容量，风电单场容量
通道年利用小时数（小时）
基地及通道运行经济性（元/千瓦时）	基地电源综合上网电价、通道输电价、落地电价及受端对标基准价
背景与基础	1.项目背景（简要介绍基地外送通道项目送受端电力系统发展现状，阐述项目建设必要性，可另附页）
2.项目已开展的前期工作（简要介绍项目纳规、核准等前期工作基础，配套电源落实情况及建设进度，可另附页）
3.项目单位业绩（技术研发、融合创新、建设运营等能力，可另附页）
建设或改造方案	包括但不限于基地外送系统发电、输电、调节、控制等环节的建设或改造方案（可另附页）
保障措施	项目涉及省（区、市）能源主管部门从加强统筹协调、加大政策支持、加强过程监督、完善调度运行机制等方面提出保障措施（可另附页）
其它	实施方案报告（如有，作为附件）重点针对具体建设方案、可行性论证、保障措施等方面进一步详细论述，并附相关支撑性文件

本单位郑重承诺，本单位所提交的全部申报材料均真实、有效，如有虚假情况，愿意承担相应的责任。列入试点后，严格落实项目方案，按期完成项目实施。

项目单位（盖章）

年 月 日

项目送端所在省（区、市） 项目受端所在省（区、市）

能源主管部门（盖章） 能源主管部门（盖章）

年 月 日
联系人：	联系电话：